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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии

от «__»_________20__г. №______

XML-схема, используемая для формирования XML-документа – карты-плана территории в форме электронного документа
Описание
1. Общие положения
Описываемая схема предназначена для формирования электронного документа (далее – Документ) – карты-плана территории, в котором воспроизведены необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о земельных участках, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, а также сведения о местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на таких земельных участках.

XML-файл Документа должен соответствовать XML-схеме MapPlanTerritory_v01.xsd и представляться в кодировке Unicode (UTF-8).

Номер версии схемы – 01.

При наличии разночтений в данном описании и файле XML-схемы приоритет следует отдавать файлу схемы.
2. Описание формата представления файла обмена информацией (файла обмена)
Документ состоит из набора файлов, упакованных в один ZIP-архив (далее – Пакет). Один Документ соответствует одному Пакету.

Имя Пакета должно иметь следующий вид:

MapPlanTerritory_*.zip, где:
MapPlanTerritory – префикс, обозначающий файл со сведениями Документа;

* – уникальный набор символов, соответствующий GUID, указанный в XML-файле (MapPlanTerritory/@GUID).

В Пакет должен всегда входить XML-файл, содержащий семантические сведения Документа, а также один или несколько файлов с расширением PDF (графические разделы, документы Приложения).

XML-файл Документа должен располагаться в корневом каталоге Пакета. 
Файлы графических разделов карты-плана территории и документов Приложения могут располагаться в подкаталогах <каталог>\..<каталог>\<файл> (в данном случае путь к этим файлам должен быть указан в XML-файле относительно каталога размещения XML-файла). Наименования каталогов и имен файлов не должны содержать пробелов и служебных символов, таких как: +/ \ * < >@ « ” `] [ { } $ # ~.
Имя XML-файла Документа должно иметь следующий вид: 

MapPlanTerritory_*.xml, где:

MapPlanTerritory – префикс, обозначающий файл со сведениями Документа;

* – уникальный набор символов, соответствующий GUID, указанный в XML-файле (MapPlanTerritory/@GUID).
Расширение имен файлов может указываться как строчными, так и прописными буквами.

XML-файл Документа и файлы графических разделов карты-плана территории и документов Приложения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Файл (файлы) электронной подписи должен (должны) размещаться в том же каталоге, что и подписываемый файл.

Имя файла электронной подписи должно иметь вид:

<имя подписываемого файла>.sig
3. Логическая модель файла обмена
Структура логической модели XML-файла состоит из строк и представлена элементами и атрибутами XML (тегами), а также их значениями.

Элемент – составная часть XML-документа, представляющая собой некоторую законченную смысловую единицу. Элемент может содержать один или несколько вложенных элементов и/или атрибутов – составной элемент (элемент сложного типа). Элемент, не содержащий в себе другие элементы/атрибуты, – простой элемент (элемент простого типа).

Атрибут представляет собой составную часть элемента, уточняющую свойства элемента, несущую дополнительную информацию об элементе. Атрибут всегда определяется как простой тип.

Описание структуры  XML-схемы файла обмена приводится в табличной форме.

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	<наименование элемента (комплексного типового элемента)>

	
	
	
	
	
	


В графе «Код элемента» указывается сокращенное наименование (код)  описываемого элемента XML-схемы. 

В графе «Содержание элемента» указывается сокращенное наименование (код) элемента (комплексного типового элемента) или атрибута, входящего в состав описываемого элемента. 

Дополнительно для атрибута в графе «Код элемента» повторяется код элемента (или комплексного типового элемента), составной частью которого является атрибут.

В строке «Наименование элемента (комплексного типового элемента)» приводятся полное и сокращенное наименование описываемого элемента, а также необходимая дополнительная информация.

Синтаксис сокращенного наименования тега должен соответствовать его наименованию в XML-схеме. 

В графе «Тип» указываются символы (обозначения), определяющие признак обязательности – присутствия элемента/атрибута (совокупности наименования элемента/атрибута и его значения) в файле. Признак обязательности может принимать следующие значения:
О – обязательный элемент, должен обязательно присутствовать
в XML-документе;

Н – необязательный элемент, может как присутствовать, так и отсутствовать в XML-документе;

ОА – обязательный атрибут, должен обязательно присутствовать в элементе;

НА – необязательный атрибут, может как присутствовать, так и отсутствовать в элементе;

У – символ, обозначающий условие выбора (или-или), позволяющее присутствовать лишь одному из указанных элементов/атрибутов. В зависимости от заданного условия либо должен обязательно присутствовать только один элемент/атрибут из представленных в группе условно-зависимых элементов/атрибутов, либо может присутствовать только один элемент/атрибут из представленных в группе условно-зависимых элементов/атрибутов. Символ может добавляться к указанным выше символам, например: «УО», «УНА» и т.д.
В случае если количество реализаций элемента в файле может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом, определяющим множественность элемента, – «М», например: «НМ», «ОМ», «УОМ» и т.д.
В графе «Формат» для каждого простого элемента и для атрибута указываются: символ формата, а вслед за ним в круглых скобках – длина (размер) поля элемента/атрибута. Если длина не указана, то длина может быть произвольная. Для форматов простых элементов/атрибутов, являющихся базовыми в XML, например с типом «date» (дата), длина 
не указывается.

Символы формата простого элемента и атрибута соответствуют представленным ниже обозначениям: 

Т – <текст (символьная строка)>; 

N – <число (целое или дробное)>;

D – <дата>, дата в формате <ГГГГ-ММ-ДД> (год-месяц-день);
К – <код>, кодовое значение по классификатору, справочнику, и т.п.;
B – <булево выражение>, логический тип «Истина/Ложь»;

Z – <целое положительное число или ноль>.
Если значением элемента/атрибута является дробное десятичное число, то формат представляется  в виде N(m.k), где: m – максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную части числа, без учета десятичной точки и знака «-» (минус), a k – число знаков дробной части числа. Если значением элемента/атрибута является символьная строка (текст), имеющая минимальное и максимальное значение, то формат представляется в виде Т(n-m), где: n – минимальное количество символов, m – максимальное количество символов, символ «-» – разделитель.

Для составных элементов в графе «Формат» указывается признак типа элемента. Может принимать следующие обозначения:

S – <элемент>, составной элемент (сложный элемент логической модели, который содержит вложенные элементы);

SA – <элемент>, составной элемент, содержащий атрибут (сложный элемент логической модели, который содержит вложенные элементы и атрибуты);

СТ – <комплексный типовой элемент>, группа элементов и/или атрибутов, комплексный (базовый) тип (определенный набор (совокупность) элементов/атрибутов, объединенных в группу с общим наименованием, используемый в таком составе в других элементах схемы).
Все составные элементы описываются отдельно. Атрибут составного элемента описывается после описания основного элемента.
В графе «Наименование» указывается полное наименование элемента или атрибута, комплексного типового элемента, соответствующее его аннотации в XML-схеме.

В графе «Дополнительная информация» указывается дополнительное описание элемента, атрибута. Для составного элемента указывается ссылка на место отдельного описания состава данного элемента и, при необходимости, его наименование. Для элементов/атрибутов, принимающих перечень значений из классификатора (справочника, кодового словаря и т.п.), указывается соответствующее наименование классификатора (справочника, кодового словаря и т.п.). Если элемент/атрибут имеет в рамках установленного формата ограниченное количество возможных значений, то указываются эти значения. Также могут указываться иные дополнительные сведения.
4. Общие требования к заполнению карты-плана территории в формате XML
4.1. В XML-файл не должны включаться реквизиты, в которых отсутствуют данные (при отсутствии данных соответствующие теги должны отсутствовать). Замена отсутствующих данных знаком «-» (прочерк) не допускается.
4.2. Поля <CadastralNumber> (Кадастровый номер), <CadastralBlock> (Кадастровый номер квартала) заполняются по установленному шаблону заполнения полей без пробелов. Например, кадастровый номер объекта недвижимости 01:01:0000001:1. При этом части кадастрового номера, соответствующие номеру кадастрового округа и номеру кадастрового района, дополняются при необходимости лидирующим нулем до 2-х символов. Часть кадастрового номера, соответствующая номеру квартала, дополняется лидирующими нулями до 6 или 7 символов в зависимости от принятого шаблона в соответствующем кадастровом округе.

4.3. Координаты должны быть представлены в геодезической системе координат.
4.4. При описании границ земельного участка должен быть описан замкнутый контур границы (раздел <SpatialElement> элемента <EntitySpatial>). Перечень характерных точек замкнутого контура должен завершаться повторением начальной точки (координаты равны).
4.5. При описании границ земельного участка, который имеет внутренние границы (контур с «дырками»), нужно описать несколько элементов <SpatialElement>. Сначала приводится описание границ внешнего контура, за ним должны быть описаны внутренние контуры. При этом порядок обхода точек внешнего контура должен соответствовать направлению против часовой стрелки, а внутренних контуров – по часовой стрелке. 
4.6. Если земельный участок имеет более одного внешнего контура, вместо ветки <EntitySpatial> должна быть сформирована ветка <Contours> (контуры многоконтурного участка). Каждый внешний контур должен быть описан в элементе <Contour>, при этом правила описания его границ <EntitySpatial> соответствуют правилам описания границ <EntitySpatial> обычного земельного участка (пп. 4.4, 4.5, 4.8 настоящего раздела).
4.7. При описании местоположения контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства необходимо учитывать следующее: 

при описании замкнутого контура перечень характерных точек такого контура должен завершаться повторением начальной точки (координаты равны);
если объект недвижимости имеет более одного контура (внешнего контура), вместо ветки <EntitySpatial> должна быть сформирована ветка <Contours> (контур, представляющий собой совокупность отдельных контуров). Каждый такой контур должен быть описан в элементе <Contour>, и каждый такой контур идентифицируется учетным (порядковым) номером контура (NumberRecord) или обозначением контура (Definition);

если внешний контур границы имеет один или более внутренних контуров, нужно описывать несколько элементов <SpatialElement>, при этом сначала приводится описание границ внешнего контура, за ним должны быть описаны внутренние контуры. При этом порядок обхода точек внешнего контура должен соответствовать направлению против часовой стрелки, а внутренних – по часовой стрелке.

4.8. При уточнении границ земельного участка, контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства необходимо учитывать, что в контуре уточняемой границы должны быть указаны все точки: новые точки, сведения о которых включаются в карту-план территории, существующие точки, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате комплексных кадастровых работ, и прекращающие существование точки (т.е. в блоке должны заполняться <NewOrdinate> и <OldOrdinate>). Новыми точками для контура уточняемой границы считаются любые точки, ранее не входившие в данный контур. Координаты таких точек указываются в разделе <NewOrdinate>. К существующим точкам относятся точки, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате выполнения комплексных кадастровых работ. Координаты таких точек указываются в разделах <NewOrdinate> и <OldOrdinate>. У изменяющейся точки значения старой (<OldOrdinate>) и новой (<NewOrdinate>) координаты должны различаться. Если в уточняемом участке границы точка осталась неизменной, то значение новой координаты (<NewOrdinate>) должно быть равно значению старой координаты (<OldOrdinate>). Если точка прекращает существование, то для нее должно присутствовать значение старой координаты и отсутствовать значение новой координаты. Координаты таких точек указываются в разделе <OldOrdinate>.
4.9. Глобальный уникальный идентификатор Пакета GUID представляет собой строку, состоящую из 36 символов, сгруппированных в пять разделов и разделенных дефисами. Формат четкой последовательности: 8-4-4-4-12. Первая группа состоит из 8 символов, следующие 3 группы из 4 символов, и последняя группа – 12 символов. Символы – в диапазоне от нуля до девяти (0 – 9), буквы латинского алфавита A, B, C, D, E, F верхнего и нижнего регистра (a-fA-F):

[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}

Например:
c49620f0-6D81-45a3-B65d-8c9649bb7623; 

3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301

Глобальный уникальный идентификатор пакета (GUID) основан на стандартных универсальных уникальных идентификаторах (UUID).
GUID присваивается файлу каждый раз при передаче файла в орган регистрации прав (ОКУ). При повторной подаче карты-плана территории в ОКУ необходимо присвоить новый GUID, даже если сведения карты-плана не изменялись.
4.10. Присвоенный в установленном порядке адрес земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, а также описание местоположения, в случае отсутствия присвоенного в установленном порядке адреса, должны быть представлены в структурированном виде в соответствии с федеральной информационной адресной системой (ФИАС). В описание местоположения в обязательном порядке должны быть включены названия единиц административно-территориального деления или муниципальных образований, на территории которых располагается объект недвижимости (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт и т.п.).
Сведения об адресе (описании местоположения) земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства вносятся в поля структурированного адреса до максимально возможного уровня. Типы адресных объектов для атрибутов <Type>  указываются согласно принятым сокращениям в соответствии с ФИАС. Дополнительная часть описания местоположения может быть указана в поле <Other> (Иное).
В случае если адрес (описание местоположения), в том числе адрес, присвоенный до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», невозможно полностью структурировать в соответствии с ФИАС, в поле <Note> «Неформализованное описание» дополнительно вносится установленный адрес в точном соответствии с документом или описание местоположения в соответствии с ФИАС.
4.11. Список сокращений, используемых в тексте таблиц описания структуры XML-файла:

ЕЗ – единое землепользование;
МЗУ – многоконтурный земельный участок;
ЗУ – земельный участок;
ОНС – объект незавершенного строительства;
ФИО – фамилия, имя, отчество;
ОКАТО – Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления;
КЛАДР – Классификатор адресов России;
ОКТМО – Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований;
ФИАС – федеральная информационная адресная система;
Требования - требования к подготовке карты-плана территории, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734.
4.12. Ограничения на тип строка, используемые в схеме, указаны в графе «Дополнительная информация». Описание простых типов данных и ограничений представлено отдельным файлом «Содержание P_CommonSimpleType».
5. Описание структуры XML-схемы файла обмена
Форма «Карта-план территории»

Таблица 1
Описание раздела «Описание корневого элемента»
	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	Корневой элемент

	MapPlanTerritory
	
	
	
	
	Карта-план территории

	
	Package
	О
	S
	Пакет информации
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	
	ExplanatoryNote
	О
	SА
	Пояснительная записка
	См. описание элемента в таблице 10

	
	AgreementDocument
	H
	S
	Акт (акты) согласования местоположения границ земельных участков
	Тип tAppliedFilesPDF См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	ConclusionsCommission
	H
	S
	Заключение (заключения) согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков
	Тип tAppliedFilesPDF. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	SchemeGeodesicPlotting
	H
	S
	Схема геодезических построений
	Тип tAppliedFilePDF. См. описание типа элемента в таблице 11

	
	SchemeDisposition
	О
	S
	Схема границ земельных участков (Схема)
	Схема оформляется в отношении всей территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы. Тип tAppliedFilePDF. См. описание типа элемента в таблице 11

	
	Appendix
	H
	S
	Приложения
	Тип tAppendixPDF. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	MapPlanTerritory
	GUID
	OА
	Т(36)
	Глобальный уникальный идентификатор пакета
	См. п. 4.9 Общих требований к заполнению карты- плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка sGUID

	MapPlanTerritory
	Version
	OА
	Т(2)
	Версия схемы 
	Фиксированное значение версии схемы – версия 01

	MapPlanTerritory
	agNeSoftware
	
	СТ
	Сведения о программном продукте, с помощью которого создан документ
	Группа обязательных атрибутов. См. описание ниже в данной таблице

	agNeSoftware («Сведения о программном продукте, с помощью которого создан документ»)

	agNeSoftware
	NameSoftware
	ОА
	Т(500)
	Наименование программы
	Ограничение на тип строка sNe500

	agNeSoftware
	VersionSoftware
	ОА
	Т(120)
	Версия программы
	Ограничение на тип строка sNe120

	Описание вложений элементов и комплексных типов

	Package
	
	
	
	
	

	
	FormParcels
	Н
	SА
	Сведения об образуемых земельных участках
	Раздел включается в отношении подлежащих образованию в результате выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами, земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами. 
См. описание элемента в таблице 2

	
	SpecifyParcels
	Н
	S
	Сведения об уточняемых земельных участках
	Раздел включается в отношении расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, описание местоположения границ которых отсутствует в ЕГРН или не соответствует установленным требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, и в результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения границ таких земельных участков.
См. описание элемента в таблице 3

	
	CadastralErrorsParcels
	Н
	S
	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ
	Раздел включается в случае, если в результате выполнения комплексных кадастровых работ обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков. См. описание элемента в таблице 4

	
	ExistNewObjectsRealty
	Н
	S
	Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках
	Раздел включается в случае, если в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ расположены здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном порядке, но описание местоположения которых отсутствует в ЕГРН или не соответствует установленным требованиям к описанию местоположения контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, и в результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках таких зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.
См. описание элемента в таблице 5

	
	CadastralErrorsOKS
	Н
	S
	Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения
	Раздел включается в случае, если в результате выполнения комплексных кадастровых работ обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях об описании местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке. См. описание элемента в таблице 6

	Тип tAppliedFilesPDF (Приложенные файлы в формате PDF)

	
	AppliedFile
	ОМ
	SА
	Приложенный файл в формате PDF
	Тип tAppliedFilePDF. См. описание типа элемента в таблице 11

	Тип tAppendixPDF (Приложения)

	
	AppliedFiles
	ОМ
	S
	Приложенные файлы
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	AppliedFiles
	
	
	
	
	

	
	NumberAppendix
	О
	Z(10)
	Номер приложения
	

	
	NameAppendix
	О
	Т(1000)
	Наименование приложения
	Ограничение на тип строка sNe1000

	
	AppliedFile
	О
	SА
	Приложенный файл (в формате PDF)
	Тип tAppliedFilePDF. См. описание типа элемента в таблице 11


Таблица 2
Описание раздела «Сведения об образуемых земельных участках»

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	FormParcels «Сведения об образуемых земельных участках»
(сведения о каждом образуемом земельном участке, о контурах образуемого многоконтурного участка)

	
	NewParcel
	OM
	SA
	Сведения об образуемом земельном участке
	Тип tNewParcel. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tNewParcel (Сведения об образуемом земельном участке)

	
	CadastralBlock
	О
	Т(12-13)
	Номер кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок полностью
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType

	
	PrevCadastralNumbers
	Н
	S
	Кадастровые номера земельных участков, земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, из которых образован данный участок
	Тип tPrevCadastralNumbersOther. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	ProvidingPassCadastralNumbers
	Н
	S
	Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, земельных участков общего пользования, территории общего пользования)
	В отношении многоконтурного земельного участка сведения об обеспечении доступа заполняются для каждого контура в ветке <Contours/NewContour/ProvidingPassCadastralNumbers>. Если образуемый земельный участок является земельным участком общего пользования, раздел не заполняется. Тип tProvidingPassCadastralNumbers. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	ObjectRealty
	Н
	S
	Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке
	Тип tObjectsRealtyExt. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Area
	O
	S
	Площадь земельного участка
	Тип tAreaNewCalc. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Address
	О
	S
	Адрес (описание местоположения) участка
	Присвоенный в установленном порядке адрес, а при его отсутствии – описание местоположения, в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Описание внесения структурированного адреса (описания местоположения) см. п. 4.10 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Тип tAddressInpFullLocation. См. описание типа элемента в таблице 8

	
	Category
	О
	SA
	Категория земель
	Тип tCategoryDoc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	NaturalObject
	H
	S
	Характеристика лесного участка
	Тип tForestUseParcel. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	LandPermittedUses
	О
	S
	Вид (виды) разрешенного использования
	Тип tLandPermittedUses. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Contours
	УО
	S
	Контуры многоконтурного участка
	Заполняется при образовании многоконтурного земельного участка (см. п. 4.6 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tContoursNewZU. См. описание элемента и типа ниже в данной таблице

	
	EntitySpatial
	УО
	SA
	Описание местоположения границ
	Заполняется при образовании обычного земельного участка (см. пп. 4.4, 4.5 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tEntitySpatialBordersNewZUCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	
	MinArea
	Н
	S
	Предельный минимальный размер земельного участка
	Тип tAreaWithoutInaccuracy. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	MaxArea
	Н
	S
	Предельный максимальный размер земельного участка
	Тип tAreaWithoutInaccuracy. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Note
	Н
	Т
	Иные сведения
	Указываются сведения о содержании ограничения (обременения) права (в том числе в связи с обеспечением доступа к земельным участкам или землям общего пользования), иные сведения. Указываются сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, а также сведения об органе, уполномоченном на распоряжение таким земельным участком. Указывается иная информация в соответствии с Требованиями

	
	ZonesAndTerritories
	Н
	S
	Сведения о территориальной зоне, если сведения о виде (видах) разрешенного использования указываются на основании градостроительного регламента и сведений о территориальной зоне, в границах которой расположен земельный участок
	См. описание ниже в данной таблице

	NewParcel
	Definition
	ОA
	Т(50)
	Обозначение образованного земельного участка
	Заполняется в соответствии с установленным шаблоном (без пробелов). Например: 19:05:010203:123:ЗУ1 – при образовании ЗУ путем раздела, выдела, перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности; или :ЗУ1 – при образовании земельных участков путем перераспределения земельных участков, объединения, а также в случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

	NewParcel
	Method
	ОА
	К(1)
	Способ образования земельного участка
	По справочнику dMethod «Способ образования земельного участка».

Значения:

1 – Выдел;
2 – Раздел;
3 – Раздел с измененным земельным участком;
4 – Перераспределение;
5 – Образование из земель;
6 – Объединение;
7 –  Перераспределение с землями

	Описание вложений элементов и комплексных типов

	Тип tPrevCadastralNumbersOther

(Кадастровые номера исходных земельных участков, земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, из которых образован данный участок)

	
	CadastralNumber
	УОМ
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Заполняется в отношении земельных участков, образованных путем раздела, объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков.
Если способ образования «Выдел» (@Method=1), то кол-во CadastralNumber = 1. Если способ образования «Раздел» (@Method=2), то кол-во CadastralNumber = 1. Если способ образования «Раздел с измененным земельным участком» (@Method=3), то кол-во CadastralNumber = 1.

Если способ образования «Перераспределение» (@Method=4), то кол-во CadastralNumber >= 2.

Если способ образования «Образование из земель» (@Method=5), то кол-во CadastralNumber = 0 
(т.е. элемент PrevCadastralNumbers должен отсутствовать).

Если способ образования «Объединение» (@Method=6), то кол-во CadastralNumber >=2.

Если способ образования «Перераспределение с землями» (@Method=7), элемент CadastralNumber не заполняется, а заполняется PrevCadastralNumbers/Other. Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType

	
	Other
	УО
	Т(150)
	Иное (земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности)
	Заполняется, в случае если земельный участок образован путем перераспределения земельного участка и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (если способ образования «Перераспределение с землями» (@Method=7)). Ограничение на тип строка sNe150

	Тип tCategoryDoc (Категория земель и реквизиты документа, подтверждающего сведения о категории земель)

	
	DocCategory
	Н
	S
	Реквизиты документа, подтверждающего сведения о категории земель
	При необходимости описания реквизитов документа в этом разделе код соответствующего документа  используется из классификатора 558.2 «Документы, содержащие описание объекта». Тип tDocumentAndPDF. См. описание типа элемента в таблице 11

	tCategory
	Category
	OA
	К(12)
	Код категории
	В соответствии с классификатором «Категории земель» (dCategories)

	Тип tForestUseParcel (Характеристика лесного участка)

	
	Kind
	О
	К(12)
	Вид объекта
	Возможное значение: код «233001000000» в соответствии с классификатором «Природные объекты» (dNaturalObjects)

	
	Forestry
	Н
	Т(1000)
	Наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества
	

	
	ForestUse
	Н
	К(12)
	Целевое назначение (категория) лесов
	В соответствии с классификатором «Целевое назначение лесов» (dForestUse)

	
	QuarterNumbers
	Н
	S
	Номера лесных кварталов
	Тип tQuarterNumbers. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	TaxationSeparations
	Н
	S
	Номера лесотаксационных выделов
	Тип tTaxationSeparations. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	CodeProtectiveForest
	Н
	К(12)
	Категория защитных лесов
	В соответствии с классификатором «Категории защитных лесов» (dForestCategoryProtective)

	
	ForestEncumbrances
	Н
	S
	Виды разрешенного использования лесов
	Тип tForestEncumbrances. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tQuarterNumbers (Номера лесных кварталов)

	
	QuarterNumber
	ОМ
	T(255)
	Номер лесного квартала
	Ограничение на тип строка s1_255 (минимальное значение 1 символ)

	Тип tTaxationSeparations (Номера лесотаксационных выделов)

	
	TaxationSeparation
	ОМ
	T(255)
	Номер лесотаксационного выдела
	Ограничение на тип строка s1_255 (минимальное значение 1 символ)

	Тип tForestEncumbrances (Виды разрешенного использования лесов)

	
	ForestEncumbrance
	ОМ
	К(12)
	Вид разрешенного использования лесов
	В соответствии с классификатором «Виды разрешенного использования лесов» (dForestEncumbrances)

	Тип tLandPermittedUses (Сведения о виде (видах) разрешенного использования земельного участка)
(Раздел заполняется в соответствии с п. 51 Требований)

	
	Utilization
	УО
	SA
	Вид использования участка в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом 
	Тип tUtilization. См. описание типа ниже в данной таблице

	
	LandUse
	УО
	SA
	Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
	Тип tLandUse. См. описание типа ниже в данной таблице

	
	PermittedUsesGradReg
	УО
	S
	Вид (виды) разрешенного использования из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	
	DocLandPermittedUses
	Н
	S
	Реквизиты документа, устанавливающего вид разрешенного использования земельного участка
	При необходимости описания реквизитов документа в этом разделе используется код соответствующего документа из раздела классификатора dAllDocuments, начинающегося с «5582» «Документы, содержащие описание объекта». Тип tDocumentAndPDF. См. описание типа в таблице 11

	
	CommonLand
	Н
	Т
	Участок общего пользования или расположен в границах территории общего пользования
	Возможные значения: «Земельный участок общего пользования», «Земельный участок расположен в границах территории общего пользования». Заполняется в случае, если земельный участок является земельным участком общего пользования, или расположен в границах территории общего пользования дополнительно указываются соответствующие слова

	Тип tUtilization (Сведения о виде использования участка в соответствии с ранее использовавшимся классификатором dUtilizations, сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом)

	tUtilization
	Utilization
	HA
	К(12)
	Вид использования участка по классификатору видов использования земель dUtilizations
	В соответствии с классификатором видов использования земель (dUtilizations)

	tUtilization
	ByDoc
	НA
	T(4000)
	Вид разрешенного использования участка по документу
	

	PermittedUsesGradReg (Вид (виды) разрешенного использования, из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом (основной и при наличии вспомогательный)

	
	PermittedUse
	ОМ
	SА
	Вид разрешенного использования
	Тип tLandUse. См. описание типа ниже в данной таблице

	Тип tLandUse (Вид разрешенного использования участка в соответствии с классификатором, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540)

	tLandUse
	AllowedUse
	ОА
	К(12)
	Вид разрешенного использования участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков dAllowedUse
	В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков dAllowedUse, разработанным на основании Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540

	ZonesAndTerritories (Сведения о расположении земельного участка в границах территориальной зоны)
(Заполняется в случае, если разрешенное использование земельного участка указано на основании градостроительного регламента и сведений о территориальной зоне)

	
	RegNumbBorder
	УО
	Т(50)
	Реестровый номер границы
	Ограничение на тип строка sNe50

	
	TerritorialZone
	УО
	Т(1500)
	Индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс) территориальной зоны (если разрешенное использование указано в соответствии с градостроительным регламентом и при отсутствии реестрового номера границы территориальной зоны)
	Ограничение на тип строка sNe1500

	Contours (Контуры многоконтурного участка)
Тип tContoursNewZU (Сведения о контурах образуемого многоконтурного земельнго участка)

	
	NewContour
	ОМ
	SА
	Новый контур многоконтурного участка
	Сведения о каждом контуре образуемого многоконтурного земельного участка. Тип tNewContour. См. описание типа элемента в таблице 7


Таблица 3

Описание раздела «Сведения об уточняемых земельных участках»

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	SpecifyParcels «Сведения об уточняемых земельных участках»
(сведения о каждом уточняемом земельном участке (о контурах каждого уточняемого многоконтурного участка, о земельных участках, входящих в состав единого землепользования).

	
	SpecifyParcel
	ОМ
	S
	Сведения об уточняемом земельном участке
	Тип tSpecifyParcel (содержит ExistParcel и ExistEZ). См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tSpecifyParcel (Сведения об уточняемом земельном участке)

	
	ExistParcel
	УО
	SA
	Сведения об уточняемом участке, не являющемся единым землепользованием
	Заполняется в отношении обычного земельного участка, многоконтурного земельного участка. Тип tExistParcel. См. описание типа элемента ниже в данной таблице


	
	ExistEZ
	УО
	S
	Сведения об уточняемом едином землепользовании
	Заполняется в отношении единого землепользования. См. описание элемента ниже в данной таблице

	Описание вложений элементов и комплексных типов

	ExistParcel

Тип tExistParcel (Сведения об уточняемом земельном участке, не являющемся единым землепользованием)

	
	CadastralBlock
	О
	Т(12-13)
	Номер кадастрового квартала
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType

	
	ObjectRealty
	Н
	S
	Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке
	Тип tObjectRealtyExt. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Area
	O
	S
	Площадь земельного участка
	Тип tAreaNewCalc. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Address
	Н
	S
	Адрес (описание местоположения) участка
	Присвоенный в установленном порядке адрес, а при его отсутствии – описание местоположения, в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Описание внесения структурированного адреса (описания местоположения) см. п. 4.10 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Тип tAddressInpFullLocation. См. описание типа элемента в таблице 8

	
	EntitySpatial
	УО
	SA
	Описание местоположения границ
	Заполняется в отношении обычного земельного участка (землепользования) (см. пп. 4.4, 4.5, 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tEntitySpatialBordersOldNewZUCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	
	Contours
	УО
	S
	Контуры многоконтурного участка (если участок в результате уточнения становится/остается многоконтурным)
	Заполняется в отношении существующего многоконтурного земельного участка или если участок в результате уточнения становится многоконтурным (см. п. 4.6 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tContoursAllZU. См. описание типа в таблице 7

	
	AreaInGKN
	Н
	Z(20)
	Площадь земельного участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости
	

	
	DeltaArea
	Н
	Z(20)
	Оценка расхождения площадей
	Указывается в квадратных метрах

	
	MinArea
	Н
	S
	Предельный минимальный размер земельного участка
	Тип tAreaWithoutInaccuracy. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	MaxArea
	Н
	S
	Предельный максимальный размер земельного участка
	Тип tAreaWithoutInaccuracy. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Note
	Н
	Т
	Иные сведения
	Указываются сведения о содержании ограничения (обременения) права (в том числе в связи с обеспечением доступа к земельным участкам или землям общего пользования), иные сведения (в соответствии с Требованиями)

	tExistParcel
	CadastralNumber
	ОА
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType

	ExistEZ (Сведения об уточняемом едином землепользовании)

	
	ExistEZParcels
	О
	SA
	Единое землепользование (ЕЗ)
	Тип tExistEZParcel. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	ExistEZEntryParcels
	Н
	S
	Сведения об уточняемых участках, входящих в ЕЗ
	Тип tExistEZEntryParcels. См. описание типа элемента в таблице 12

	Тип tExistEZParcel (Единое землепользование)

	
	CadastralBlock
	О
	Т(12-13)
	Номер кадастрового квартала (для ЕЗ)
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType

	
	ObjectRealty
	Н
	S
	Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке (ЕЗ)
	Тип tObjectRealtyExt. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Area
	O
	S
	Площадь единого землепользования
	Тип tAreaNewCalc. См. описание типа элемента в таблице 12


	
	Address
	Н
	S
	Адрес (описание местоположения) участка
	Присвоенный в установленном порядке адрес, а при его отсутствии – описание местоположения, в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Описание внесения структурированного адреса (описания местоположения) см. п. 4.10 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Тип tAddressInpFullLocation. См. описание типа элемента в таблице 8

	
	CompositionEZ
	Н
	S
	Состав единого землепользования
	Заполняется в случае изменения состава ЕЗ. Тип tCompositionEZ. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	AreaInGKN
	Н
	Z(20)
	Площадь земельного участка – единого землепользования по сведениям Единого государственного реестра недвижимости
	

	
	DeltaArea
	Н
	Z(20)
	Оценка расхождения площадей
	Указывается в квадратных метрах

	
	MinArea
	Н
	S
	Предельный минимальный  размер земельного участка
	Тип tAreaWithoutInaccuracy. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	MaxArea
	Н
	S
	Предельный максимальный размер земельного участка
	Тип tAreaWithoutInaccuracy. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Note
	Н
	Т
	Иные сведения
	Указываются сведения о содержании ограничения (обременения) права (в том числе в связи с обеспечением доступа к земельным участкам или землям общего пользования), иные сведения (в соответствии с Требованиями)

	tExistEZParcel
	CadastralNumber
	ОА
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType


Таблица 4
Описание раздела «Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ»

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	CadastralErrorsParcels «Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ»
(сведения о земельных участках, контурах многоконтурных земельных участков, входящих в состав единого землепользования обособленных или условных участках, в сведениях о местоположении которых содержатся реестровые ошибки)

	
	CadastralErrorParcel
	ОМ
	S
	Сведения об уточняемом земельном участке, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении его границ
	Тип tCadastralErrorParcel (содержит CadastralErrorExistParcel и CadastralErrorExistEZ). См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tCadastralErrorParcel (Сведения об уточняемом земельном участке, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении его границ)

	
	CadastralErrorExistParcel
	УО
	SА
	Сведения об уточняемом земельном участке, не являющемся единым землепользованием, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении его границ
	Тип tCadastralErrorExistParcel. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	CadastralErrorExistEZ
	УО
	S
	Сведения об уточняемом едином землепользовании 
(и входящих в его состав участках), необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	Описание вложений элементов и комплексных типов

	Тип tCadastralErrorExistParcel (Сведения об уточняемом участке, не являющемся единым землепользованием, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении его границ)

	
	CadastralBlock
	О
	Т(12-13)
	Номер кадастрового квартала
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType

	
	Area
	O
	S
	Площадь земельного участка
	Тип tAreaNewCalc. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	EntitySpatial
	УО
	SA
	Описание местоположения границ
	Заполняется в отношении обычного земельного участка (землепользования) (см. пп. 4.4, 4.5, 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tEntitySpatialBordersOldNewZUCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	
	Contours
	УО
	S
	Контуры многоконтурного участка (если участок в результате уточнения становится/остается многоконтурным)
	Заполняется в отношении существующего многоконтурного земельного участка или если участок в результате уточнения становится многоконтурным (см. п. 4.6 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tContoursAllZU. См. описание типа элемента в таблице 7

	
	Note
	Н
	Т
	Иные сведения
	Указываются сведения о содержании ограничения (обременения) права (в том числе в связи с обеспечением доступа к земельным участкам или землям общего пользования), иные сведения (в соответствии Требованиями)

	tCadastralErrorExistParcel
	CadastralNumber
	ОА
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType

	CadastralErrorExistEZ (Сведения об уточняемом едином землепользовании (и входящих в его состав участках), необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ)

	
	CadastralErrorEZ
	О
	SА
	Единое землепользование (ЕЗ)
	Тип tCadastralErrorEZ. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	CadastralErrorEZEntryParcels
	Н
	S
	Сведения об уточняемых участках, входящих в ЕЗ, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ
	Тип tExistEZEntryParcels. См. описание типа элемента в таблице 12

	Тип tCadastralErrorEZ (Сведения об уточняемом едином землепользовании, необходимые для исправления реестровых ошибок 
в сведениях о местоположении его границ)

	
	CadastralBlock
	О
	Т(12-13)
	Номер кадастрового квартала (для ЕЗ)
	Описание заполнения кадастрового номера см. 
п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение 
на тип строка CadastralBlockType

	
	Area
	O
	S
	Площадь единого землепользования
	Тип tAreaNewCalc. См. описание типа элемента 
в таблице 12

	
	CompositionEZ
	Н
	S
	Состав единого землепользования
	Заполняется в случае изменения состава ЕЗ. Тип tCompositionEZ. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Note
	Н
	Т
	Иные сведения
	Указываются сведения о содержании ограничения (обременения) права (в том числе в связи с обеспечением доступа к земельным участкам или землям общего пользования), иные сведения 
(в соответствии с Требованиями)

	tCadastralErrorEZ
	CadastralNumber
	ОА
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Описание заполнения кадастрового номера см. 
п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение 
на тип строка CadastralNumberType


Таблица 5
Описание раздела «Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках»

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	ExistNewObjectsRealty (Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках)
(сведения о зданиях, сооружениях, ОНС, местоположение на земельном участке которых установлено или уточнено)

	
	ExistNewObjectRealty
	ОМ
	SА
	Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
	Тип tExistNewObjectRealty. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tExistNewObjectRealty (Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке)

	
	CadastralNumber
	УО
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType

	
	Definition
	УО
	Т(50)
	Обозначение
	Ограничение на тип строка sNe50

	
	ObjectType
	О
	К(12)
	Вид объекта недвижимости
	По справочнику dRealty «Виды объектов недвижимости»

	
	CadastralBlocks
	О
	S
	Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен объект недвижимости
	Тип tCadastralBlocks. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	OldNumbers
	Н
	S
	Ранее присвоенные государственные учетные номера
	Тип tOldNumbers. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	ParentCadastralNumbers
	Н
	S
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен объект недвижимости
	Тип tCadastralNumbersInp. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Address
	О
	S
	Адрес (описание местоположения)
	Присвоенный в установленном порядке адрес, а при его отсутствии – описание местоположения, в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Описание внесения структурированного адреса (описания местоположения) см. п. 4.10 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Тип tAddressInpFullLocation. См. описание типа элемента в таблице 8

	
	EntitySpatial
	УО
	SA
	Описание местоположения контура
	(см. пп. 4.7, 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tEntitySpatialOldNewOKSCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	
	Contours
	УО
	S
	Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров
	Тип tContoursAllOKS. См. описание типа 
в таблице 7

	
	Note
	Н
	Т
	Иные сведения
	


Таблица 6
Описание раздела «Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения»

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	CadastralErrorsOKS «Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения»
(сведения о зданиях, сооружениях, ОНС, в сведениях о местоположении которых содержатся реестровые ошибки)

	
	CadastralErrorOKS
	ОМ
	SA
	Сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании его местоположения
	Тип tCadastralErrorOKS. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tCadastralErrorOKS (Сведения об объекте недвижимости, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании его местоположения)

	
	CadastralBlocks
	О
	S
	Номер (номера) кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен объект недвижимости
	Тип tCadastralBlocks. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	EntitySpatial
	УО
	SA
	Описание местоположения контура
	(см. пп. 4.7, 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tEntitySpatialOldNewOKSCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	
	Contours
	УО
	S
	Контур объекта недвижимости, представляющий собой совокупность отдельных контуров
	Тип tContoursAllOKS. См. описание типа 
в таблице 7

	
	Note
	Н
	Т
	Иные сведения
	

	tCadastralErrorOKS
	CadastralNumber
	ОА
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Описание заполнения кадастрового номера см. 
п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение 
на тип строка CadastralNumberType


Таблица 7
Описание реквизитов «Контуры многоконтурного земельного участка», «Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой совокупность отдельных контуров»

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	Контуры многоконтурного земельного участка

	Тип tContoursAllZU (Контуры многоконтурного участка (новые, уточняемые, исключаемые)

	
	NewContour
	НМ
	SA
	Новый контур многоконтурного участка
	Тип tNewContour. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	ExistContour
	НМ
	SA
	Существующий (уточняемый, изменяемый) контур
	Тип tExistContour. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	DeleteAllBorder
	НM
	SA
	Исключение границы контура многоконтурного участка (исключение контура полностью)
	Тип tDeleteAllBorderContour. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tNewContour (Новый контур многоконтурного участка)

	
	Area
	О
	S
	Площадь контура
	Тип tAreaContourCalc. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	EntitySpatial
	О
	SA
	Описание местоположения границ
	(см. п. 4.6 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tEntitySpatialBordersNewZUCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	
	ProvidingPassCadastralNumbers
	Н
	S
	Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, земельных участков общего пользования, территории общего пользования)
	Тип tProvidingPassCadastralNumbers. См. описание типа элемента в таблице 12

	NewContour
	Definition
	ОА
	Т(50)
	Обозначение контура
	Ограничение на тип строка sNe50

	Тип tExistContour (Существующий (уточняемый, изменяемый) контур многоконтурного участка)

	
	Area
	О
	S
	Площадь контура
	Тип tAreaContourCalc. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	EntitySpatial
	О
	SA
	Описание местоположения границ
	(см. п. 4.6 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tEntitySpatialBordersOldNewZUCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	tExistContour
	NumberRecord
	ОА
	Z(10)
	Учетный номер контура
	

	Тип tDeleteAllBorderContour (Исключение границы контура многоконтурного участка (исключение контура полностью)

	
	OldOrdinate 
	ОМ
	SA
	Существующая (исключаемая) точка
	Тип tOrdinateXY. См. описание типа элемента 
в таблице 9

	DeleteAllBorder
	NumberRecord
	ОА
	Z(10)
	Учетный номер контура
	

	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой совокупность отдельных контуров

	Тип tContoursAllOKS (Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой совокупность отдельных контуров (новые, уточняемые, исключаемые)

	
	NewContour
	НМ
	SА
	Новый контур
	Тип tNewContourOKS. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	ExistContour
	НМ
	SА
	Существующий (уточняемый, изменяемый) контур
	Тип tExistContourOKS. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	DeleteAllBorder
	НМ
	SА
	Исключение границы контура (исключение контура полностью)
	Тип tDeleteAllBorderOKS. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tNewContourOKS (Новый контур)

	
	EntitySpatial
	О
	SА
	Описание местоположения контура
	Тип tEntitySpatialNewOKSCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	tNewContourOKS
	Definition
	ОА
	Т(50)
	Обозначение контура
	Ограничение на тип строка sNe50

	Тип tExistContourOKS (Существующий (уточняемый, изменяемый) контур)

	
	EntitySpatial
	О
	SА
	Описание местоположения контура
	Тип tEntitySpatialOldNewOKSCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	tExistContourOKS
	NumberRecord
	ОА
	Z(10)
	Учетный (порядковый) номер контура
	

	Тип tDeleteAllBorderOKS (Исключение границы контура (исключение контура полностью)

	
	OldOrdinate
	ОМ
	SА
	Существующая (исключаемая) точка
	Тип tOldOrdinateOKS. См. описание типа элемента в таблице 9

	tDeleteAllBorderOKS
	NumberRecord
	ОА
	Z(10)
	Учетный (порядковый) номер контура
	


Таблица 8
Описание раздела «Адрес (описание местоположения)»
	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	Адрес (описание местоположения) в структурированном виде в соответствии с ФИАС
Присвоенный в установленном порядке адрес или описание местоположения земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в структурированном виде в соответствии с ФИАС. Описание внесения адреса (описания местоположения) 
см. п. 4.10 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML

	Тип tAddressInpFullLocation

	
	OKATO
	Н
	T(11)
	Код ОКАТО
	Ограничение на тип строка OKATOType

	
	KLADR
	О
	T(20)
	Код КЛАДР
	Должен присутствовать код КЛАДР. Ограничение на тип строка sNe20

	
	OKTMO
	Н
	Т(11)
	Код OKTMO
	Указывается при наличии. 

Ограничение на тип строка OKTMOType

	
	PostalCode
	Н
	Т(6)
	Почтовый индекс
	Ограничение на тип строка PostalCodeRFType

	
	RussianFederation
	Н
	Т(20)
	Российская Федерация
	Заполняется при описании местоположения земельного участка. Ограничение на тип строка sRF

	
	Region
	О
	К(2)
	Код региона
	Должен присутствовать код региона (по справочнику «Коды Субъектов Российской Федерации» dRegionsRF)

	
	District
	Н
	SA
	Наименование района
	При описании местоположения земельного участка должно присутствовать наименование района. Тип tDistrict

	
	City
	Н
	SA
	Муниципальное образование
	При наличии должно присутствовать наименование муниципального образования. Тип tCity

	
	UrbanDistrict
	Н
	SA
	Городской район
	Тип tUrbanDistrict. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	SovietVillage
	Н
	SA
	Сельсовет
	Тип tSovietVillage. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Locality
	H
	SA
	Населенный пункт 
	Тип tLocality. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Street
	Н
	SA
	Улица
	Тип tStreet. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Level1
	Н
	SA
	Дом
	Тип tLevel1. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Level2
	Н
	SA
	Корпус
	Тип tLevel2. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Level3
	Н
	SA
	Строение
	Тип tLevel3. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Apartment
	Н
	SA
	Квартира
	Тип tApartment. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Other
	Н
	T(2500)
	Иное описание местоположения
	

	
	Note
	Н
	T(4000)
	Неформализованное описание
	

	tAddressInpFull
	AddressOrLocation
	ОА
	К(1)
	Признак, позволяющий отличить присвоенный в установленном порядке адрес объекта недвижимости и описание местоположения объекта недвижимости 
(0 – описание местоположения, 1 – адрес)
	Одно из значений:

0 – Описание местоположения объекта недвижимости;

1 – Присвоенный в установленном порядке адрес объекта недвижимости

	Описание комплексных типов

	Тип tDistrict

	tDistrict
	Name
	ОА
	T(255)
	Наименование адресного объекта
	Ограничение на тип строка sNe255

	tDistrict
	Type
	ОА
	T
	Тип адресного объекта
	По справочнику наименований адресных объектов dDistrict «2-й уровень – районы (улусы) республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, входящих в состав Российской Федерации»

	Тип tCity

	tCity
	Name
	ОА
	T(255)
	Наименование адресного объекта
	Ограничение на тип строка sNe255

	tCity
	Type
	ОА
	T
	Тип адресного объекта
	По справочнику наименований адресных объектов dCity «3-й уровень – административно-территориальное образование (АТО) районного подчинения»

	Тип tUrbanDistrict

	tUrbanDistrict
	Name
	ОА
	T(255)
	Наименование адресного объекта
	Ограничение на тип строка sNe255

	tUrbanDistrict
	Type
	ОА
	T
	Тип адресного объекта
	По справочнику dUrbanDistrict «Городской район»

	Тип tSovietVillage

	tSovietVillage
	Name
	ОА
	T(255)
	Наименование адресного объекта
	Ограничение на тип строка sNe255

	tSovietVillage
	Type
	ОА
	T
	Тип адресного объекта
	По справочнику dSovietVillage «Сельсовет»

	Тип tLocality

	tLocality
	Name
	ОА
	T(255)
	Наименование адресного объекта
	Ограничение на тип строка sNe255

	tLocality
	Type
	ОА
	T
	Тип адресного объекта
	По справочнику наименований адресных объектов dInhabitedLocalities «4-й уровень – тип населенного пункта»

	Тип tStreet

	tStreet
	Name
	ОА
	T(255)
	Наименование улицы
	Ограничение на тип строка sNe255

	tStreet
	Type
	ОА
	T
	Тип
	По справочнику наименований адресных объектов dStreets «5-й уровень – геоним (улицы городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов)»

	Тип tLevel1

	tLevel1
	Type
	ОА
	T
	Тип
	По справочнику расширенных адресных элементов dLocationLevel1Type  «Тип адресного элемента первого уровня»

	tLevel1
	Value
	ОА
	T(255)
	Значение
	Ограничение на тип строка sNe255

	Тип tLevel2

	tLevel2
	Type
	ОА
	T
	Тип
	По справочнику расширенных адресных элементов dLocationLevel2Type «Тип адресного элемента второго уровня»

	tLevel2
	Value
	ОА
	T(255)
	Значение
	Ограничение на тип строка sNe255

	Тип tLevel3

	tLevel3
	Type
	ОА
	T
	Тип
	По справочнику расширенных адресных элементов dLocationLevel3Type «Тип адресного элемента третьего уровня»

	tLevel3
	Value
	ОА
	T(255)
	Значение
	Ограничение на тип строка sNe255

	Тип tApartment

	tApartment
	Type
	ОА
	T
	Тип
	По справочнику расширенных адресных элементов уровня помещения dApartmentType

	tApartment
	Value
	ОА
	T(255)
	Значение
	Ограничение на тип строка sNe255


Таблица 9
Описание раздела «Описание местоположения границ»

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	Описание местоположения границ (элемент EntitySpatial) для земельного участка
Контур земельного участка (контура МЗУ) должен быть замкнут (см. пп. 4.4, 4.5 и 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML)

	Тип tEntitySpatialBordersNewZUCalc (Описание местоположения границ и частей границ (от точки до точки) образуемого земельного участка, контура многоконтурного участка)

(Для описания местоположения границ образуемых ЗУ, новых контуров МЗУ, обособленных или условных участков, включаемых в состав ЕЗ, при уточнении ЕЗ, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН)

	
	SpatialElement
	ОМ
	S
	Элемент контура (Сведения о характерных точках границы)
	Должен быть замкнутый контур. Правила заполнения раздела см. пп. 4.4 и 4.5 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Тип tSpatialElementNewZUCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Borders
	H
	S
	Части границ (от точки до точки) и отметка о наличии земельного спора
	Тип tBordersAgreement. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tEntitySpatialBordersNewZUCalc
	CsCode
	ОА
	Т(4)
	Код системы координат
	Ограничение на тип строка sSk_Code (Код системы координат (маска: код субъекта и номер зоны, разделенные точкой)

	tEntitySpatialBordersNewZUCalc
	Name
	НА
	Т(2046)
	Наименование системы координат
	

	Тип tSpatialElementNewZUCalc (Элемент контура (Сведения о характерных точках границы)

	
	SpelementUnit
	ОМ
	SА
	Часть элемента (точка)
	Тип tSpelementUnitNewZUCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tSpelementUnitNewZUCalc (Часть элемента (точка)

	
	Ordinate
	О
	SА
	Координата
	Тип tOrdinateInpCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tSpelementUnitNewZUCalc
	TypeUnit
	ОА
	Т
	Элементарный тип для части элемента
	Тип sType_Unit. Возможное значение «Точка»

	tEntitySpatialBordersOldNewZUCalc (Описание местоположения уточняемых границ (новые (уточненные), существующие точки и части границ (от точки до точки)

	
	SpatialElement
	ОМ
	S
	Элемент контура (Сведения о характерных точках границы)
	Должен быть замкнутый контур. Правила заполнения раздела см. пп. 4.4, 4.5 и 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Тип tSpatialElementOldNewZUCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Borders
	H
	S
	Части границ (от точки до точки) и отметка о наличии земельного спора
	Тип tBordersAgreement. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tEntitySpatialBordersOldNewZUCalc
	CsCode
	ОА
	Т(4)
	Код системы координат
	Ограничение на тип строка sSk_Code (Код системы координат (маска: код субъекта и номер зоны, разделенные точкой)

	tEntitySpatialBordersOldNewZUCalc
	Name
	НА
	Т(2046)
	Наименование системы координат
	

	Тип tSpatialElementOldNewZUCalc (Элемент контура (Сведения о характерных точках границы)

	
	SpelementUnit
	ОМ
	SА
	Часть элемента (точка)
	Тип tSpelementUnitOldNewZUCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tSpelementUnitOldNewZUCalc (Часть элемента (новая (уточненная) точка, существующая точка (при наличии в ЕГРН)

	
	OldOrdinate
	Н
	SА
	Существующая точка
	Базовый тип tOrdinateXY. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	NewOrdinate
	Н
	SА
	Новая точка
	Тип tOrdinateInpCalc. См. описание элемента ниже в данной таблице

	tSpelementUnitOldNewZUCalc
	TypeUnit
	ОА
	Т
	Элементарный тип для части элемента
	Тип sType_Unit. Возможное значение «Точка»

	Описание местоположения границ (элемент EntitySpatial) для здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
Контур здания должен быть замкнут. Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющего собой замкнутую линию, должен быть замкнут. Для контура сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющего собой окружность, должна быть указана координата центра такой окружности и величина радиуса такой окружности.

(см. пп. 4.7 и 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML)

	Тип tEntitySpatialOldNewOKSCalc (Описание элементов контура (характерных точек контура) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (существующие и новые (уточненные) координаты)

	
	SpatialElement
	ОМ
	SА
	Элемент контура здания,  сооружения, объекта незавершенного строительства
	Правила заполнения раздела см. пп. 4.7 и 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Тип tSpatialElementOldNewOKSCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tEntitySpatialOldNewOKSCalc
	CsCode
	ОА
	Т(4)
	Код системы координат
	Ограничение на тип строка sSk_Code (Код системы координат (маска: код субъекта и номер зоны, разделенные точкой)

	tEntitySpatialOldNewOKSCalc
	Name
	НА
	Т(2046)
	Наименование системы координат
	

	Тип tSpatialElementOldNewOKSCalc (Элемент контура здания,  сооружения, объекта незавершенного строительства)

	
	SpelementUnit
	ОМ
	SА
	Часть элемента (точка, окружность)
	Тип tSpelementUnitOldNewOKSCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tSpatialElementOldNewOKSCalc
	Underground
	ОA
	К(1)
	Признак контура 
(0 – Наземный контур, 
1 – Подземный контур, 
2 – Надземный контур)
	Значения: 0, 1, 2

	Тип tSpelementUnitOldNewOKSCalc (Часть элемента (точка, окружность)

	
	OldOrdinate
	Н
	SА
	Существующая точка
	Тип tOldOrdinateOKS. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	NewOrdinate
	Н
	SА
	Новая точка
	Тип tOrdinateInpCalcOKS. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tSpelementUnitOldNewOKSCalc
	TypeUnit
	ОА
	Т
	Элементарный тип для части элемента
	Тип sType_Unit. Возможные значения «Точка», «Окружность»

	tSpelementUnitOldNewOKSCalc
	SuNmb
	ОА
	Z(22)
	Номер части элемента (порядок обхода)
	

	Тип tEntitySpatialNewOKSCalc (Описание элементов контура (характерных точек контура) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (для нового контура)

	
	SpatialElement
	ОМ
	SА
	Элемент контура здания,  сооружения, объекта незавершенного строительства (нового контура)
	Правила заполнения раздела см. пп. 4.7 и 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Тип tSpatialElementNewOKSCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tEntitySpatialNewOKSCalc
	CsCode
	ОА
	Т(4)
	Код системы координат
	Ограничение на тип строка sSk_Code (Код системы координат (маска: код субъекта и номер зоны, разделенные точкой)

	tEntitySpatialNewOKSCalc
	Name
	НА
	Т(2046)
	Наименование системы координат
	

	Тип tSpatialElementNewOKSCalc (Элемент контура здания,  сооружения, объекта незавершенного строительства (нового контура))

	
	SpelementUnit
	ОМ
	SА
	Часть элемента (точка, окружность)
	Тип tSpelementUnitNewOKSCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tSpatialElementNewOKSCalc
	Underground
	ОA
	К(1)
	Признак контура 
(0 – Наземный контур, 
1 – Подземный контур, 
2 – Надземный контур)
	Значения: 0, 1, 2

	Тип tSpelementUnitNewOKSCalc (Часть нового элемента (точка, окружность)

	
	NewOrdinate
	Н
	SА
	Новая точка
	Тип tOrdinateInpCalcOKS. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tSpelementUnitNewOKSCalc
	TypeUnit
	ОА
	Т
	Элементарный тип для части элемента
	Тип sType_Unit. Возможные значения «Точка», «Окружность»

	tSpelementUnitNewOKSCalc
	SuNmb
	ОА
	Z(22)
	Номер части элемента (порядок обхода)
	

	Тип tOrdinateInpCalcOKS (Координата, метод определения и формулы, применяемые для расчета средней квадратической погрешности определения координат здания, сооружения, ОНС)

	
	tOrdinateInpCalc
	
	СТ
	Координата, метод определения и формулы, применяемые для расчета средней квадратической погрешности определения координат
	Тип tOrdinateInpCalc. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	R
	НА
	N(38.2)
	Радиус
	Для контура сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющего собой окружность

	Описание общих типов

	Тип tOrdinateInpCalc (Координата, метод определения и формулы, применяемые для расчета средней квадратической погрешности определения координат)

	
	tOrdinateInp
	
	СТ
	Координата (новая, уточненная)
	Базовый тип tOrdinateInp. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	tOrdinateInpCalc
	GeopointOpred
	ОА
	К(12)
	Метод определения точки
	По справочнику dGeopointOpred «Методы определения координат характерных точек»

	tOrdinateInpCalc
	Formula
	НА
	Т(4000)
	Формулы, применяемые для расчета средней квадратической

погрешности определения координат характерной точки
	

	Тип tOldOrdinateOKS (Существующая точка (здания, сооружения, ОНС)

	
	tOrdinateXY
	
	СТ
	Координата (X, Y)
	Базовый тип tOrdinateXY. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	R
	НА
	N(38.2)
	Радиус
	Для контура сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющего собой окружность

	Тип tOrdinateInp (Координата (новая, уточненная)

	tOrdinateInp
	X
	ОА
	N(38.2)
	Координата X
	Значения координат характерных точек границ указываются в метрах с округлением до 0,01 метра

	tOrdinateInp
	Y
	ОА
	N(38.2)
	Координата Y
	Значения координат характерных точек границ указываются в метрах с округлением до 0,01 метра

	tOrdinateInp
	NumGeopoint
	ОА
	Z(22)
	Номер точки (межевой точки)
	Обозначение характерной точки

	tOrdinateInp
	DeltaGeopoint
	ОА
	N(20.2)
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки
	

	tOrdinateInp
	PointPref
	НА
	Т(30)
	Префикс номера точки
	Может указываться, например, для новых точек – строчная буква "н" русского алфавита

	tBordersAgreement (Сведения о частях границ (от точки до точки) и отметка о наличии земельного спора)

	
	Border
	ОМ
	SА
	Часть границы (от точки до точки) и отметка о наличии земельного спора
	Тип tBorderAgreement. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tBorderAgreement (Часть границы (от точки до точки) и отметка о наличии земельного спора)

	
	tBorder
	
	СТ
	Обозначение части границы (от точки до точки)
	Базовый тип tBorder. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Edge
	О
	S
	Ребро
	Тип tLength. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	LandDispute
	НА
	Т(150)
	Отметка о наличии земельного спора
	

	Тип tBorder (Обозначение части границы от точки до точки)

	tBorder
	Spatial
	OA
	Z(22)
	Порядковый номер элемента контура
	

	tBorder
	Point1
	OA
	Z(22)
	Порядковый номер точки 1 
в элементе
	

	tBorder
	Point2
	OA
	Z(22)
	Порядковый номер точки 2 
в элементе
	

	Тип tLength (Горизонтальное проложение в метрах)

	
	Length
	H
	N(20.2)
	Горизонтальное проложение в метрах
	Значения горизонтальных проложений указывается в метрах с округлением до 0,01 метра

	
	Definition
	Н
	T
	Описание прохождения границы
	Текстовое описание прохождения части границы

	Базовый тип tOrdinateXY (Существующая точка)

(Для указания старых координат при уточнении границ)

	tOrdinateXY 
	X
	ОА
	N(38.2)
	Координата X
	Значения координат характерных точек границ указываются в метрах с округлением до 0,01 метра

	tOrdinateXY
	Y
	ОА
	N(38.2)
	Координата Y
	Значения координат характерных точек границ указываются в метрах с округлением до 0,01 метра

	tOrdinateXY
	NumGeopoint
	НА
	Z(22)
	Номер точки (межевой точки)
	Обозначение характерной точки


Таблица 10
Описание раздела «Пояснительная записка»

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	ExplanatoryNote (Пояснительная записка)

	
	CadastralBlocks
	О
	S
	Номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы
	Тип tCadastralBlocks. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	Client
	О
	S
	Сведения о заказчике кадастровых работ
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	
	ApprovalDocument
	О
	S
	Сведения об утверждении карты-плана территории
	Тип tRequiredDocumentAndPDF. См. описание типа элемента в таблице 11

	
	Contractors
	О
	S
	Сведения о кадастровых инженерах
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	
	UnderlyingDocument
	О
	S
	Основания выполнения комплексных кадастровых работ
	Тип tDocumentWithoutAppliedFile. См. описание типа элемента в таблице 11

	
	Documents
	О
	S
	Сведения о документах, использованных при подготовке карты-плана территории, на основании которых подготовлена карта-план территории
	Тип tDocumentsCartographic. См. описание типа элемента в таблице 11

	
	GeodesicBases
	H
	S
	Сведения о геодезической основе
	Тип tGeodesicBases. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	MeansSurvey
	H
	S
	Сведения о средствах измерений
	Тип tMeansSurvey. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	ExplanationsSections
	H
	S
	Пояснения к разделам карты-плана территории
	Тип tExplanationsSections. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	ExplanatoryNote
	DateCadastral
	ОА
	D
	Дата подготовки окончательной редакции карты-плана территории, представленной для утверждения заказчику комплексных кадастровых работ
	

	Описание вложений элементов и комплексных типов

	Client (Сведения о заказчике кадастровых работ)

	
	Governance
	O
	S
	Орган местного самоуправления, орган исполнительной власти
	Тип tIdentify. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tIdentify (Сведения об органе местного самоуправления, органе исполнительной власти)

	
	Name
	O
	T(500)
	Полное наименование
	Указывается полное наименование. Ограничение на тип строка sNameNew500

	
	INN
	О
	Т(10)
	ИНН
	Ограничение на тип строка LegalPersonINNType

	
	OGRN
	О
	Т(13)
	ОГРН
	Ограничение на тип строка OGRNCompanyType

	Contractors (Сведения о кадастровых инженерах)

	
	Contractor
	ОМ
	S
	Сведения о кадастровом инженере
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	Contractor
	
	
	
	
	

	
	tCadastralEngineer
	
	СТ
	
	Тип tCadastralEngineer. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	NCertificate
	О
	Т(50)
	Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
	Ограничение на тип строка sCertificate50

	
	DateIssue
	О
	D
	Дата выдачи квалификационного аттестата
	

	Тип tCadastralEngineer (Сведения о кадастровом инженере)

	
	PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup
	
	СТ
	ФИО физического лица
	Группа элементов «ФИО физического лица». Тип PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	CadastralEngineerRegistryNumber
	О
	Т(50)
	Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность (уникальный реестровый номер)
	Ограничение на тип строка sNe50

	
	Telephone
	О
	Т(50)
	Контактный телефон
	Ограничение на тип строка sNe50

	
	Address
	О
	Т(4000)
	Почтовый адрес для связи с кадастровым инженером
	Ограничение на тип строка sNe4000

	
	Email
	О
	Т(100)
	Адрес электронной почты
	Адрес электронной почты указывается  по установленному шаблону. Ограничение на тип строка EmailAddressType

	
	Organization
	Н
	S
	Юридическое лицо, если кадастровый инженер является работником юридического лица
	Тип tOrganization. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	SelfRegulatoryOrganization
	Н
	Т(255)
	Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый инженер является членом такой организации
	Ограничение на тип строка sNameNew255

	Тип PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup Фамилия Имя Отчество физического лица (Группа элементов «ФИО физического лица»)

	
	FamilyName
	О
	Т(100)
	Фамилия
	Ограничение на тип строка rus-100: «Русский текст. Допускаются также пробелы, точки, запятые, тире, апострофы. Цифры не допускаются.»

	
	FirstName
	О
	Т(100)
	Имя
	Ограничение на тип строка rus-100: «Русский текст. Допускаются также пробелы, точки, запятые, тире, апострофы. Цифры не допускаются.»

	
	Patronymic
	Н
	Т(100)
	Отчество
	Ограничение на тип строка rus-100: «Русский текст. Допускаются также пробелы, точки, запятые, тире, апострофы. Цифры не допускаются.»

	Тип tOrganization (Юридическое лицо, если кадастровый инженер является работником юридического лица)

	
	Name
	О
	Т(255)
	Наименование юридического лица
	Указывается сокращенное наименование. Ограничение на тип строка sNameNew255

	
	AddressOrganization
	О
	Т(4000)
	Адрес местонахождения юридического лица
	Ограничение на тип строка sNe4000

	Тип tGeodesicBases (сведения о геодезической основе)

	
	GeodesicBase
	OM
	S
	Пункт геодезической сети
	Тип tSetOfPoint. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tSetOfPoint (Описание пункта геодезической сети)

	
	PName
	O
	T(4000)
	Название пункта
	Ограничение на тип строка sNe4000

	
	PKind
	O
	T(4000)
	Тип знака (тип пункта геодезической сети)
	Ограничение на тип строка sNe4000

	
	PKlass
	O
	T(4000)
	Класс геодезической сети
	Ограничение на тип строка sNe4000

	
	OrdX
	O
	N(38.2)
	Координата X
	Значения координат пунктов опорной межевой сети, государственной геодезической сети указываются в метрах с округлением до 0,01 метра

	
	OrdY
	O
	N(38.2)
	Координата Y
	Значения координат пунктов опорной межевой сети, государственной геодезической сети указываются в метрах с округлением до 0,01 метра

	Тип tMeansSurvey (Сведения о средствах измерений)

	
	MeanSurvey
	ОМ
	S
	Сведения о средствах измерений
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	MeanSurvey
	
	
	
	
	

	
	Name
	O
	T(1500)
	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)
	Ограничение на тип строка sNe1500

	
	Registration
	О
	S
	Сведения об утверждении типа средства измерений
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	
	CertificateVerification
	O
	T(4000)
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
	Ограничение на тип строка sNe4000

	Registration
	
	
	
	
	

	
	Number
	О
	Т(255)
	Номер в Государственном реестре средств измерений
	Ограничение на тип строка sNe255

	
	Duration
	О
	Т(255)
	Срок действия свидетельства
	Ограничение на тип строка sNe255

	Тип tExplanationsSections (Пояснения к разделам карты-плана территории)

	
	ExplanationSection
	ОМ
	S
	Пояснения к разделу
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	ExplanationSection
	
	
	
	
	

	
	NameSection
	О
	Т
	Наименование раздела
	

	
	Explanation
	ОМ
	Т
	Пояснения
	


Таблица 11
Описание раздела «Реквизиты документа»

	Код элемента
	Содержание элемента
	Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	Тип tDocumentsCartographic (Сведения о документах, использованных при подготовке карты-плана территории, на основании которых подготовлена карта-план территории)

	
	Document
	OM
	S
	Описание документа
	

	Document
	
	
	
	
	

	
	tDocument
	
	СТ
	Реквизиты документа (с приложенным файлом)
	Тип tDocument. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	AdditionalMap
	H
	S
	Дополнительная информация к картографическому материалу
	Тип tAdditionalMap. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tDocument (Реквизиты документа с приложенным файлом формате PDF, XML, ZIP)

	
	tDocumentWithoutAppliedFile
	
	СТ
	Реквизиты документа
	Базовый тип tDocumentWithoutAppliedFile. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	AppliedFile
	Н
	SА
	Приложенный файл в формате PDF, XML, ZIP
	Тип tAppliedFileFormat.

См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tAdditionalMap (Дополнительная информация к картографическому материалу)

	
	Scale
	О
	T(255)
	Масштаб соответствующего картографического произведения
	Ограничение на тип строка sNe255

	
	DateMap
	О
	D
	Дата создания картографического произведения
	

	
	DateUpdate
	H
	D
	Дата последнего обновления картографического произведения
	

	Тип tRequiredDocumentAndPDF (Сведения об утверждении карты-плана территории с обязательным приложением копии документа)

	
	tDocumentWithoutAppliedFile
	
	СТ
	Реквизиты документа
	Базовый тип tDocumentWithoutAppliedFile. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	AppliedFile
	О
	SА
	Приложенный файл в формате PDF
	Тип tAppliedFilePDF.

См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tDocumentAndPDF (Реквизиты документа с приложенным образом в формате PDF)

	
	tDocumentWithoutAppliedFile
	
	СТ
	Реквизиты документа
	Тип tDocumentWithoutAppliedFile. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	AppliedFilePDF
	Н
	SА
	Приложенный файл в формате PDF
	Тип tAppliedFilePDF. Описание типа ниже в данной таблице

	Описание вложений элементов и комплексных типов

	Тип tDocumentWithoutAppliedFile (Реквизиты документа)

	
	CodeDocument
	О
	К(12)
	Код документа
	При описании реквизитов документов используются соответствующие коды документов из соответствующих разделов классификатора dAllDocuments: (Документы, содержащие описание объекта (код классификатора 558.2), Документы, содержащие описание заявителя или его представителя (код классификатора 558.3), Документы о правах, сделках, ограничениях (обременениях) (код классификатора 558.4), при необходимости Виды документов, удостоверяющих личность физического лица (код классификатора 8.1)

	
	Name
	H
	T(500)
	Наименование документа
	

	
	Series
	Н
	T(45)
	Серия документа
	

	
	Number
	O
	T(45)
	Номер документа
	Ограничение на тип строка sNe45

	
	Date
	О
	D
	Дата выдачи документа
	

	
	IssueOrgan
	H
	T(500)
	Организация, выдавшая документ. Автор документа
	

	
	Desc
	H
	T(1000)
	Особые отметки
	

	Тип tAppliedFilePDF (Приложенный файл в формате PDF)

	tAppliedFilePDF
	Kind
	ОA
	К(2)
	Вид файла по справочнику видов приложенных файлов
	Значение: 01- Образ документа (по справочнику dApplied_file)

	tAppliedFilePDF
	Name
	ОА
	Т(500)
	Относительный путь к файлу с изображением\Имя файла с изображением
	Приложенный файл должен быть в формате PDF. Указывается относительный путь к директории с изображением и имя файла с изображением, например: pictures\описание 2.pdf. Тип sName500PDF

	Тип tAppliedFileFormat (Приложенный файл в формате PDF, XML или ZIP)

	tAppliedFileFormat
	Kind
	ОA
	К(2)
	Вид файла по справочнику видов приложенных файлов
	

	tAppliedFileFormat
	Name
	ОА
	Т(500)
	Относительный путь к файлу\Имя файла
	Указывается относительный путь к директории с файлом и имя файла, например: pictures\описание 2.pdf. Ограничение на тип строка sName500Format


Таблица 12
Описание общих элементов (разделов), комплексных типов данных, используемых в схеме
	Код элемента
	Содержание элемента
	 Тип
	Формат
	Наименование
	Дополнительная информация

	Тип tProvidingPassCadastralNumbers (Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего пользования, земельных участков общего пользования, территории общего пользования)

	
	CadastralNumber
	НM
	T(40)
	Кадастровый номер земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType

	
	Definition
	НM
	T
	Обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
	

	
	Other
	Н
	Т
	Иное (сведения о землях, земельных участках, территориях общего пользования, о зонах)
	Указываются слова «земли общего пользования», или «территория общего пользования», или «земельные участки общего пользования», или слова «доступ обеспечен посредством зоны (указывается наименование зоны, ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс и т.п.)»

	Тип tObjectsRealtyExt (Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке)

	
	ObjectRealty
	ОМ
	S
	Сведения об объекте недвижимости
	Тип tObjectRealtyExt. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tObjectRealtyExt (Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке)

	
	InnerCadastralNumbers
	УО
	S
	Кадастровый номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке
	Тип tCadastralNumberNull. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	OldNumbers
	УО
	S
	Ранее присвоенные государственные учетные номера
	Тип tOldNumbers. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	Definition
	УО
	Т(50)
	Обозначение объекта недвижимости, расположенного на земельном участке
	

	
	ApartHouse
	Н
	В
	Многоквартирный дом 
(true – да) (дополнительно, если объект недвижимости, расположенный на земельном участке, является многоквартирным домом)
	

	Тип tOldNumbers (Ранее присвоенные государственные учетные номера)

	
	OldNumber
	ОМ
	SА
	Ранее присвоенный государственный учетный номер
	Тип tOldNumber. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tOldNumber (Ранее присвоенный государственный учетный номер)

	tOldNumber
	Type
	ОА
	К(2)
	Тип (кадастровый, условный, инвентарный, иной)
	По справочнику dOldNumber «Типы ранее присвоенного номера»

	tOldNumber
	Number
	ОА
	Т(500)
	Номер
	Ограничение на тип строка sNe500

	Тип tAreaNewCalc (Новая (уточненная) площадь с округлением до 1 кв. м, погрешность и формула для расчета предельной допустимой погрешности определения площади (для земельного участка)

	
	Area
	О
	Z(20)
	Значение площади
	Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра

	
	Unit
	О
	К(3)
	Единица измерения – квадратный метр
	Возможное значение 055 – квадратный метр 
в соответствии со справочником «Единицы измерений» (dUnit)

	
	Inaccuracy
	O
	N(20.2)
	Погрешность определения площади
	

	
	Formula
	О
	Т(4000)
	Формула, применяемая для расчета предельной допустимой погрешности определения площади
	

	Тип tAreaWithoutInaccuracy (Значение площади (с округлением до 1 кв. м) без погрешности определения)

	
	Area
	О
	Z(20)
	Значение площади
	Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра

	
	Unit
	О
	К(3)
	Единица измерения – квадратный метр
	Возможное значение 055 – квадратный метр 
в соответствии со справочником «Единицы измерений» (dUnit)

	Тип tAreaContourCalc (Площадь, погрешность определения площади (с округлением до 0,01 кв. м) и формула для расчета предельной допустимой погрешности определения площади)

	
	Area
	О
	N(20.2)
	Значение площади
	Указывается в квадратных метрах с округлением до 0,01 квадратного метра

	
	Unit
	О
	К(3)
	Единица измерения – квадратный метр
	Возможное значение 055 – квадратный метр 
в соответствии со справочником «Единицы измерений» (dUnit)

	
	Inaccuracy
	Н
	N(20.2)
	Погрешность определения площади
	

	
	Formula
	Н
	Т(4000)
	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади
	

	Тип tCompositionEZ (Состав единого землепользования (включаемые, исключаемые входящие участки)

	
	InsertEntryParcels
	H
	S
	Включаемые в состав ЕЗ обособленные или условные участки (которых до уточнения не было в составе данного ЕЗ)
	Тип tInsertEntryParcels. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	DeleteEntryParcels
	H
	S
	Исключаемые из состава ЕЗ входящие участки
	Указываются исключаемые из состава данного ЕЗ входящие участки. Тип tDeleteEntryParcels. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tInsertEntryParcels (Включаемые в состав ЕЗ обособленные или условные участки, которых до уточнения не было в составе данного ЕЗ)

	
	InsertEntryParcel
	OM
	S
	Включаемый в состав ЕЗ обособленный или условный участок
	

	InsertEntryParcel
	
	
	
	
	

	
	ExistEntryParcel
	УО
	SA
	Обособленный или условный участок, включаемый в состав ЕЗ (участок, которого до уточнения не было в составе данного ЕЗ, сведения о котором присутствуют в ГКН)
	Тип tCadastralNumberInp. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	
	NewEntryParcel
	УО
	SА
	Обособленный или условный участок, включаемый в состав ЕЗ, сведения о котором отсутствуют в ГКН
	Тип tNewEZEntryParcel. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tNewEZEntryParcel (Обособленный или условный участок, включаемый в состав ЕЗ, сведения о котором отсутствуют в ГКН)

	
	CadastralBlock
	О
	Т(12-13)
	Номер кадастрового квартала, в котором расположен обособленный или условный участок
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType

	
	Area
	O
	S
	Площадь участка
	Тип tAreaContourCalc. См. описание типа элемента выше в данной таблице

	
	EntitySpatial
	O
	SА
	Описание местоположения границ
	Тип tEntitySpatialBordersNewZUCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	tNewEZEntryParcel
	Name
	ОА
	К(2)
	Название участка. Обособленный (03) или Условный (04)
	Выбор одного из значений: 03 или 04

	tNewEZEntryParcel
	Definition
	ОА
	Т(50)
	Обозначение
	Поле заполняется в соответствии с установленным шаблоном аналогично <Definition> в разделе NewParcel

	Тип tExistEZEntryParcels (Сведения об уточняемых участках, входящих в ЕЗ)

	
	ExistEZEntryParcel
	ОМ
	SA
	Сведения об уточняемом участке, входящем в ЕЗ
	См. описание элемента ниже в данной таблице

	ExistEZEntryParcel (Сведения об уточняемом участке, входящем в ЕЗ)

	
	Area
	O
	S
	Площадь участка
	Тип tAreaContourCalc. См. описание типа элемента в таблице 12

	
	EntitySpatial
	O
	SА
	Описание местоположения границ
	(см. пп. 4.4, 4.5, 4.8 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML). Тип tEntitySpatialBordersOldNewZUCalc. См. описание типа элемента в таблице 9

	ExistEZEntryParcel
	CadastralNumber
	 ОА
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType

	Тип tDeleteEntryParcels (Исключаемые из состава единого землепользования входящие участки)

	
	DeleteEntryParcel
	 ОМ
	SА
	Исключаемый из состава ЕЗ входящий участок
	Тип tCadastralNumberInp. См. описание типа элемента ниже в данной таблице

	Тип tCadastralNumberInp (Кадастровый номер земельного участка)

	tCadastralNumberInp
	CadastralNumber
	 ОА
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType

	Тип tCadastralNumberNull (Кадастровый номер объекта недвижимости)

	
	CadastralNumber
	ОМ
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Кадастровый номер объекта недвижимости. Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML (для учтенных не на уровне кадастрового округа «Общероссийский»). Ограничение на тип строка CadastralNumberNull (установлены 2 шаблона). Для объектов недвижимости, учтенных в кадастровом округе «Общероссийский», в учетном номере кадастрового квартала указывается «0:0:0»

	Тип tCadastralBlocks (Номера кадастровых кварталов)

	
	CadastralBlock
	ОМ
	Т(12-13)
	Номер кадастрового квартала
	Описание заполнения поля см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralBlockType

	Тип tCadastralNumbersInp (Кадастровый номер (кадастровые номера)

	
	CadastralNumber
	ОМ
	Т(40)
	Кадастровый номер
	Описание заполнения кадастрового номера см. п. 4.2 Общих требований к заполнению карты-плана территории в формате XML. Ограничение на тип строка CadastralNumberType
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